Всі виміри проводяться на відкритому просторі, тому дані параметрів відрізняються від виробника в меншу сторону, тому як виробник робить виміри в спеціальних софт боксах, ми ж дивимося на параметри, які будуть використовуватися клієнтом у повсякденних умовах.

Заміри для ламп та світильників робляться на висоті 80см (за винятком світильників для полиць та вертикальних ферм)

Заміри для фітополос, фітострічок, фітосвітильників для полиць та вертикальних ферм робляться на висоті 30см

Виміри для діодів мі робимо на висоті 50 см


Розшифрування основних параметрів:
· Illuminance (lx) – освітленість, що вимірює кількість світлового потоку на одиницю площі.
· Ee (μW/cm²) – радіантна експозиція, що визначає потужність випромінювання на одиницю площі.
· CCT (K) – корельована колірна температура, яка характеризує відтінок білого світла (чим вище значення, тим холодніше світло).
· Duv – відхилення від чорного тіла, що показує відхилення кольору від еталонного білого.
· CIE 1931 X, Y, Z – триколірні координати системи CIE 1931, що визначають колір у просторі XYZ.
· CIE 1931 x, y – координати кольору у системі CIE 1931.
· Lp (nm) – довжина хвилі піку спектра, що показує найсильніше випромінюваний колір.
· HW (nm) – ширина напіввисоти спектра, що визначає розподіл енергії в спектрі.
· Ld (nm) – довжина хвилі домінанти, що відповідає основному відтінку випромінювання.
· Purity (%) – чистота кольору, що вказує на насиченість спектра певною довжиною хвилі.
· S/P коефіцієнт – відношення світлового потоку у фотопічному (денному) і скотопічному (нічному) зору.
· SDCM – ступінь колірного відхилення у стандартних девіаціях (чим менше, тим краще).
· CRI (Ra) – індекс передачі кольору, що вказує, наскільки точно світло відтворює природні кольори об'єктів.
· Eb (μW/cm²) – енергія в синій області спектра, що впливає на фотосинтез і біологічні процеси.
· PAR – фотосинтетично активна радіація, що визначає ефективність світла для росту рослин.
· PPFD (μmol/(m²•s)) – щільність фотонного потоку, що вказує на кількість фотонів у фотосинтетично активному діапазоні, які досягають поверхні за секунду.

